1.9盏灯设置在同一群组内时，关闭雷达-->打开手动开关灯选项-->快速拖动亮度条时所有灯开始微闪；快速点击手动开关灯选项时也会出现微闪，且所有模块均离线。

----现亮度条值是1-100，有100个档，当调节亮度条时，数据量过大，处理不过来导致卡死，呈现的情形就是一直闪灯，只能重启才行；程序优化将1-100划分为10个档（即10、20、30、..100），减小数据量；后续优化方向保留1-100 100档，但是在旁边增加确定按钮，以确保数据处理先后顺序；

1. 当群组解散后，点击任一灯进行亮度设置，发现其他8盏灯亮度也同时变化，此时联动是打开状态，且显示此灯还在群组内，APP下发指令--->模块还没接收到指令，导致还是默认群组状态；
2. 关于模块重新开关5次以清除记忆，现工厂操作界面-->勾选重新配网，可以在群组内进行批量操作；物理操作方法需调整为10次，以避免工程商安装时误开关5次将组网信息清除掉；
3. 模块出厂参数需有默认值：亮度值10%；冷暖值100%；感应强度 46；避免模块之间参数不一致；